**展会安全保障承诺书**

内蒙古国际会展中心：

我组委会于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_日举办“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,为确保展会安全顺利开展，自愿做出如下安全生产承诺：

一、保证严格遵守内蒙古国际会展中心《场内布展施工管理规定》及《场外施工管理规定》。

二、按照展会规模配备足够数量的安保人员，提交安保方案，做好安全检查、巡查，杜绝一切安全隐患的发生。

三、严格按照消防管理规定和展馆要求，合理规划展位。不得占用疏散通道、遮挡消火栓，严禁在消防卷帘下设置展位、堆放货物及垃圾，配备足够的消防安全巡查员进行不间断巡查，馆内严禁吸烟、动用明火（如：现场切、割、焊等），禁止携带易燃易爆物品、各类取暖设备入馆。

四、制定并提交详细实用的应急预案、防踩踏预案，加强现场安全管理，及时应对拥挤、踩踏等突发事件。

五、严格按照展馆用电管理规定，提前一周报备用电情况，严禁私接乱拉，随意增加大功率用电设备。不得随意拆除展位展具，过道线缆必须加装专用盖线板。

六、严格按照展馆要求，将展台、展品、垃圾及时有序撤离展馆，撤展时不得损坏馆内展具，一经发现予以双倍赔偿。

七、特装展位施工人员必须佩戴安全帽，电工必须持证上岗，高空作业须做好安全防护，特装展位要按消防法规定自行配备足够的干粉灭火器（25㎡配备一具4KG以上干粉灭火器），确保无安全事故发生。

八、自带配电箱的参展单位，要求配电箱必须完好无损。同时，设计、做好配电箱安全放置位置，由专人负责。展馆外使用拱门做氛围营造的，配电箱必须完好无损，所接电线必须无明线暴露，必须做好防雨保护措施，并必须有专人专岗看守，遇有问题及时处理。

九、展馆外、柱体、广场有氛围营造的，须做好保护。不得钉钉、涂画、背胶贴等，不得使用空飘。

十、展位设计时必须留足安全通道，要求：每一展区主通道为5米以上，其他安全通道为3米以上，每一展位不得随意占道经营。

十一、每一展会组委会必须严格按照展馆要求，在开展前一天组织组委会工作人员（组委会主要成员必须参加）参加开展前消防培训，熟悉消防相关知识，明晰逃生通道位置、知晓如何逃生。

十二、有叉车需求必须向展馆提出申请报备，经同意后方可入馆，有效保障施工现场安全有序。

十三、其他现场突发安全事件。

十四、如违反以上承诺，所导致的各类隐患、事故，后果均由组委会和承办单位承担一切责任，并同意扣除押金。

组委会盖章：

 负责人签字：

 年 月 日